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一、适用场景定位
本说明针对 HERMES-FDE 私有化部署，基于 NVIDIA GeForce RTX 3090（24G）消费级显卡，面向中小企业轻量化 AI 知识库问答、业务 Skill 调用、MCP 工具集成场景，作为生产环境能力上限、风险边界、适配范围的官方说明文件，用于项目合规备案、验收边界界定与风险告知。
二、单 / 双 3090 能力上限对照
	维度
	单  3090 （ 24G ）
	双  3090 （ 48G ）

	模型支持
	7B / 14B 4bit / 8bit  量化模型稳定运行；不支持  34B  及以上大模型全量推理
	14B  量化模型稳定； 34B  极致量化可试运行（非满负载）

	并发能力
	稳定并发  5–10  人日常使用；峰值短时  15  人以内
	稳定并发  10–25  人，满足中小企业部门级全量使用

	业务场景
	知识库问答、制度查询、文档摘要、简单  Skill  调用、轻量  MCP  调用
	全量知识库问答、批量文档处理、多  Skill  并行调用、 MCP  多工具串联

	文档处理
	常规  Word / PDF  解析稳定；大批量扫描  OCR +  长文档并发易显存紧张
	支持张量并行，大幅降低长文本、 OCR 、多任务叠加显存压力

	运行限制
	不支持同时开启「大模型推理  +  全量  OCR +  高并发工具调用」叠加负载，叠加场景易触发  OOM （显存溢出），需按业务优先级错峰调度。



三、硬件固有风险说明（投标必须写明，规避售后纠纷）
3090 为消费级 GPU，无 ECC 显存纠错，长期 7×24 小时满载运行存在概率性显存漂移、服务重启风险，不属于系统 Bug；
不支持企业级显卡的硬件容错、过热降频保护机制，机房散热异常会直接影响稳定性；
多卡并行存在轻微通信开销，相较于 A10 / A100 等专业卡，极致性能存在差距。
四、标准适配承诺（客户最看重）
在上述硬件边界内，HERMES-FDE 可保障：服务稳定运行 · 数据本地化 · 问答可溯源 · 权限隔离 · 审计完整 · 可运维 · 可迭代 · 可持续落地
超出上述硬件负载与并发上限时，需扩容硬件或降级业务负载后另行评估。
五、能力边界确认单（双方签字）
	确认事项
	客户方已阅读并理解上述能力上限、并发边界与硬件固有风险，确认所购部署形态（ □  单 3090 24G 　 □  双 3090 48G ）与业务负载匹配。



	客户方确认人（签字）
	职务
	弥云方对接人（签字）
	日期

	
	
	
	



本确认单经双方签字后归档，作为项目验收边界界定与性能争议处理的书面依据。
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